**1. Syfte**

Anvisningen ger riktlinjer för tillfälliga avspärrningar i syfte att göra personer uppmärksamma på faror.

**2. Omfattning**

Gäller hela INOVYN Sverige AB:s arbetsområde, såväl innanför som utanför staketet.

**3. Ansvar**

Behov av avspärrning skall beaktas i planeringsfasen. Arbetstillståndsskrivaren ansvarar för att det framgår av tillståndet om avspärrningen krävs. Tillståndsmottagaren ansvarar för att avspärrningen blir utför på plats.

Varje utförare ansvarar för att värdera behovet av avspärrning under arbetets gång.

**4. Beskrivning**

4.1 Avspärrning krävs

- vid lyft med kran när det finns risk för fallande föremål

- arbete på höjder där det finns risk för fallande föremål

- vid gropar i marken

- vid borttagna gretingar och utrustning i gretingplan

- vid röntgen och fara för strålning

- vid fara för läckage av exempelvis lut och syra

- vid uppförande och nedmontering av arbetsställning

- vid annan fara som kan ge behov av avspärrning

- vid högtrycksspolning (>200 bar)

4.2 Avspärrningens utseende

Avspärrning skall göras med gulsvarta band. Entreprenörer kan använda egna band med sitt företagsnamn på.

Om greting eller utrustning tas bort i ett gretingplan och det inte är möjligt/lämpligt att täcka över hålet, skall avspärrning göras med ställningsrör så nära hålet som möjligt. Enbart kedja eller band är i detta fall inte tillräckligt. Arbete innanför denna avspärrning kräver fallskydd, se HMSS-329 Arbete på hög höjd.

4.3 Avspärrning vid dålig belysning

Varningsblinkers skall användas som komplement

4.4 Olika typer av avspärrningar

- Röd skylt med texten **STOPP** skall användas vid avspärrningar som bara kan överträdas av ansvarig för avspärrning och behöriga för det arbetet som utförs innanför avspärrningen, samt i en nödsituation.



- Gul skylt med texten **FARA**, skall användas vid avspärrningar som kan överträdas om man känner till orsaken och följer eventuella föreskrifter, exempelvis användande av gasmask eller stora skyddsglasögon.



Båda typerna av skyltar skall kompletteras med:

- orsak till avspärrningen

- ansvarig för avspärrningen samt telefonnummer. Om annan än INOVYN Sverige AB skall även företagsnamn anges.

Skyltar skall sättas upp företrädesvis vid tillträdesvägar och skall vara väl synliga.

4.5 Giltighetstid

Avspärrningar skall avlägsnas så fort faran inte längre föreligger. Detta gäller även på raster.